PRILOGA 8: OKVIRNI SEZNAM MANJŠIH VZDRŽEVALNIH DEL VREDNOSTI DO 1.900,00 EUR
Pri naročanju del mora pooblaščen upravnik stanovanja upoštevati ''Standarde vzdrževanja stavb in stanovanj'' določenih v ''Pravilniku o standardih vzdrževanja stavb in stanovanj Uradni list RS, št. 102/25'' kjer so določeni elementi, vzdrževanja, ki bremenijo najemnika stanovanja.
Dela se lahko pričnejo izvajati le po predhodni pisni uskladitvi in potrditvi najugodnejše ponudbe izvajalca s strani Stanovanjskega sklada RS.
Okvirni seznam manjših vzdrževalnih del:
1. Okna/vrata:
· barvanje okenskih polic in podbojev vrat 
· delno popravilo/zamenjava podbojev notranjih in zunanjih vrat
· ključavnice s pripadajočim številom ključev
· menjava počenega stekla na oknu ali balkonskih vratih (strošek najemnika v primeru nepravilne uporabe)
· popravilo/servis senčil
· popravilo in nastavitev balkonski vrat/oken 

· popravilo mehanizma za balkonska vrata/okna

· popravilo poškodovanih špalet 
· popravilo tečajev vrat

· popravilo vhodnih vrat (v primeru, da se vrata še lahko uporabljajo)
· popravilo/zamenjava avtomata za senčila

· tesnjenje s trajno-elastično tesnilno maso okrog stavbnega pohištva, okenskih polic
· zamenjava notranjih in vhodnih vrat
2. Kopalnica:
· menjava armature na umivalniku, tuš kabini, bideju … 

· odmaševanje in zamenjava cevi v primeru nepravilne izvedbe odtočnih instalacij

· tesnjenje s trajno-elastično tesnilno maso okrog WC-školjke, banje, tuš kabine … 

· zamenjava in popravilo bojlerja (v primeru manjše okvare)

· zamenjava manjše količine počene/oškrbljene keramike

· zamenjava ventilatorja

· zamenjava/popravilo (v primeru da še deluje) kotlička za splakovanje  
3. Ostalo:
· delna sanacija nizkostenske keramike na balkonu

· delna zamenjava talne keramike na balkonu
· generalno čiščenje

· kontrola ali namestitev javljalnikov CO

· manjša popravila ograje oz. ograjnih elementov

· manjša sanacija plesni 

· manjše popravilo ometa

· odbijanje keramike in nanos pralnega premaza
· popravilo domofonske inštalacije
· popravilo zvonca
· redni letni pregled (meritve) s strani dimnikarske službe v primeru praznega stanovanja

· redni letni servis ogrevalnih naprav v primeru praznega stanovanja
· ureditev talnih oblog
· zamenjava dela zaključnih lesenih ali PVC letvic (za parket ali talne obloge)

· zamenjava ali umeritev merilnika toplotne energije in vodomera
· zamenjava sobnega termostata

· zamenjava ventila na radiatorju
· zamenjava ventila na vodovodni inštalaciji (v primeru, da ventil še vedno deluje in ne pušča) 

· zamenjava ali umeritev vodomerov (po preteku predpisane periode)

Stanovanjski sektor
Ljubljana, januar 2026
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